DR4020 - בקר למסילה 2 דרגות



הטמפרטורה הנקראת PV

הטמפרטורה הנדרשת לעבודה SP

**קביעת טמפרטורת חימום רצויה**



לחיצה על לחצן ה SET

לאחר הכיוון לא **לגעת בכלום** עד שהבקר יתאפס

לחיצה נוספת על SET

לחץ על החיצים לקביעת טמפרטורה רצויה

רצויה

רצויהרצויה